<https://www.youtube.com/watch?v=z3LmcFhDHHk&t=2548s&ab_channel=JSTECH>

https://github.com/Guilouz/Marlin-SuperRacer-MKS-Nano-V3?fbclid=IwAR0jahw6fO3URB8NjRyW7Uxs8yYiU2Sfgcbd7DVpFACSOPtp7QbqDZOZOeY

Commande pour calibrer le pid de la buse et du lit

M303 E0 S205 C8 pour la buse

M301 PKp IKi DKd pour modifier les nouvelles valeurs

M303 E-1 S70 C8 pour le lit

M304 PKp IKi DKd pour modifier les nouvelles valeurs

Commande à faire pour calibrer votre extruder

M302 P1

G91

M503

G1 F1000 E500

Calcule = la valeur dans le firmware x par la longueur demander / par la longueur obtenue.

Commande pour calibrer votre Delta

G33

Faire un M500 à chaque opération terminer